Network IP: 99.248.81.128

Mask: 255.255.255.128

=>128 adrese disponibile si 126 utilizabile

N1: 22 adrese

Masca subretelei /27

Adresa de retea: 99.248.82.128

Interval utilizabil: 99.248.81.129-99.248.81.158

Broadcast: 99.248.81.159

N2: 18 adrese

Masca subretelei /27

Adresa de retea: 99.248.81.160

Interval utilizabil: 99.248.81.161-99.248.81.190

Broadcast: 99.248.81.191

N3: 10 adrese

Masca subretelei /28

Adresa de retea: 99.248.81.192

Interval utilizabil: 99.248.81.193-99.248.81.206

Broadcast: 99.248.81.207

N4: 8 adrese

Masca subretelei /29

Adresa de retea: 99.248.81.208

Interval utilizabil: 99.248.81.209-99.248.81.214

Broadcast: 99.248.81.215

N5: 2 adrese

Masca subretelei /28

Adresa de retea: 99.248.81.216

Interval utilizabil: 99.248.81.217-99.248.81.230

Broadcast: 99.248.81.231